Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

# РАЗРАБОТКА ПЛАГИНА «МАСТЕР ШЕСТЕРЁНОК» ДЛЯ «AutoCAD»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по дисциплине

«Основы разработки САПР» (ОРСАПР)

Выполнил: студент гр. 580-2

Лубов Г.П.

« » 2023 г.

Руководитель: к.т.н., доцент каф. КСУП

Калентьев А.А.

« » 2023 г.

Томск, 2023

# Лабораторная 3. Проект системы.

Оглавление

1. [Титульный лист 2](#_bookmark0)
2. [Описание САПР 3](#_bookmark1)
   1. [Информация о выбранной САПР 3](#_bookmark2)
   2. [Описание API 3](#_bookmark3)
   3. [Обзор аналогов плагина 4](#_bookmark4)
3. [Описание предмета проектирования 6](#_bookmark5)
4. [Проект системы 7](#_bookmark6)
   1. [Диаграмма классов 7](#_bookmark7)
   2. [Макеты пользовательского интерфейса 17](#_bookmark8)
5. [Список используемых источников 21](#_bookmark9)

[Список используемых источников 22](#_bookmark10)

[Приложение А Пример титульного листа 23](#_bookmark11)

Для сдачи проекта системы нужно реализовать следующие пункты в документе:

1. Титульный лист
2. Описание САПР
   1. Описание программы (Информация о выбранной САПР ~1 страница)
   2. Описание API
   3. Обзор аналогов плагина
3. Описание предмета проектирования (берется из ТЗ)
4. Проект системы
   1. Диаграмма классов
   2. Макеты пользовательского интерфейса
5. Список источников

# Описание САПР

* 1. Информация о выбранной САПР

Autodesk AutoCAD — система автоматизированного проектирования (САПР) для создания трёх- и двухмерных моделей. Позволяет выполнять построение 3D-моделей деталей, объединять их в сборки, а также выполнять чертежи и инженерные расчёты физических характеристик. AutoCAD и специализированные приложения на его основе применяются в области машиностроения, строительства, архитектуры и т.д. Программа имеет русскую локализацию.

Прямым аналогом разрабатываемого плагина является инструмент “Цилиндрическая зубчатое зацепление” в Autodesk Inventor.

Косвенными аналогами разрабатываемого плагина являются САПР Autodesk Fusion 360 и Kompas-3D.

* 1. Описание API

API (Application Program Interface) – программный интерфейс приложения, набор функций, позволяющий взаимодействовать с программой через другие программы. Для AutoCAD есть API на двух языка программирования: C#/.NET и Python. Для разработки плагина, рассматриваемого в данной работе, будет использоваться API для языка C#/.NET.

Таблица 2.1 – Некоторые используемые классы API

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип данных | Описание |
| DocumentManager | DocumentManager | Класс, хранящий коллекцию открытых документов AutoCAD |
| Database | Database | Класс, хранящий все графические и большинство неграфических объектов AutoCAD |
| TransactionManager | TransactionManager | Класс, обрабатывающий все транзакции и работающий с реестром операционной системы |
| Line | Line | Класс, определяющий прямую линию |
| Point3d | Point3d | Класс, определяющий точку в трёхмерном пространстве |
| Circle | Circle | Класс, определяющий окружность |
| Solid3d | Solid3d | Класс, позволяющий создавать тело |

Таблица 2.2 – Некоторые используемые методы API

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых данных | Описание |
| Line() | Point3d, Point3d | Line | Создаёт линию через 2 точки в трёхмерном пространстве |
| Circle.Center() | Point3d | void | Устанавливает центр окружности |
| Circle.Radius() | double | void | Устанавливает радиус окружности |
| Solid3d() | Array<Point3d> | Solid3d | Создаёт твёрдое тело по точкам в пространстве |
| Object. ArrayPolar() | NumberOfObjects, AngleToFill, CenterPoint | Array<Object> | Создаёт полярный массив из элементов |

* 1. Обзор аналогов плагина

“Цилиндрическое зубчатое зацепление” ­­– инструмент в программе Autodesk Inventor, позволяющий создавать зубчатые передачи ременного, цепного, червячного, цилиндрического и конического зацепления косозубого и прямозубого типов по заданным параметрам [1]. С помощью данного инструмента можно в автоматизированном режиме получить готовый узел зубчатой передачи по заданным параметрам. В данный момент данный программный продукт на территории РФ не распространяется. Пользовательский интерфейс инструмента представлен на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс инструмента “Цилиндрическое зубчатое зацепление” в программе Autodesk Inventor

Autodesk Fusion 360 – система автоматизированного проектирования, включающая в себя модули автоматизированного геометрического моделирования, инженерных расчётов, производства, проектирования печатных плат и автоматизации формирования конструкторской документации. Преимуществом данного программного продукта является простой пользовательский интерфейс и возможность работы в облаке с конструкторской документацией [2]. С помощью данного программного продукта можно вручную создать модель шестерни. В данный момент этот программный продукт на территории РФ не распространяется. Пользовательский интерфейс программы представлен на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – пользовательский интерфейс Autodesk Fusion 360

Kompas-3D – система автоматизированного проектирования отечественной разработки, включающая в себя модули автоматизированного геометрического моделирования, инженерных расчётов, производства, проектирования печатных плат, автоматизации и формирования конструкторской документации [3]. Изначально система была ориентирована на создание конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, ЕСТД, СПДС и международными стандартами. Преимуществом данного программного обеспечения является его доступность в РФ, в отличие от импортных САПР. С помощью данного программного продукта можно вручную создать модель шестерни. Пользовательский интерфейс программы представлен на рисунке 1.3.




Рисунок 1.3 – пользовательский интерфейс Kompas-3D

# Описание предмета проектирования

Зубчатое колесо (шестерня) — основная деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса [4]. Чертёж шестерни представлен на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 – чертёж шестерни

Шестерня имеет следующие параметры:

– внешний диаметр шестерни D (1 — 1000 мм, но не менее d);

– диаметр посадочного отверстия d (1 — 999 мм, но не более, чем 9D/10);

– толщина шестерни S (1 — 1000 мм)

– количество зубов N (3 — 1000 шт.);

– высота зуба h (0,1 — 999 мм, но не более, чем диаметр посадочного отверстия d);

# Проект системы

* 1. Диаграмма классов

UML-диаграмма классов - тип статической структурной диаграммы, описывающей структуру системы посредством обозначения классов, их атрибутов, методов, связей на диаграмме [5].

На рисунке 4.6 отображена диаграмма классов приложения.




Рисунок 4.6 – Пример UML-диаграммы классов

Архитектура приложения реализована по паттерну MVVM.

View хранит в себе пользовательский интерфейс приложения.

Класс MainVM представляет собой объект, через который будет осуществляться обработка пользовательского ввода и передача его в модель. Класс ParameterVM является представлением параметра, который отвечает за первичную валидацию параметра и дальнейшую отправку этого параметра на уровень модели.

Класс Project является главным классом модели. Через него происходит взаимодействие с САПР, выполняется подключение, отключение, выбор целевой САПР и выполняется построение модели.

Класс CadBuilderFactory предоставляет конкретный экземпляр ICadBuilder классу Project. Данное решение применено для упрощения модификации плагина в будущем на тот случай, если потребуется подключить этот плагин к другой САПР.

Перечисление CadName отображает названия САПР, с которыми в настоящий момент времени может работать плагин.

Интерфейс ICadBuilder абстрагирует Project от конкретной реализации построителя.

Класс AutoCadBuilder предоставляет конкретную реализацию построителя для САПР AutoCAD. Данный класс отвечает за валидацию зависимых параметров и выполнение построения модели.

Класс Parameter представляет собой один из параметров, предоставляет базовую валидацию по минимальному и максимальному значению.

Библиотека CommunityToolkit.Guard предоставляет реализацию методов валидации без необходимости реализовывать их самостоятельно.

Запуск плагина предполагается выполнять из САПР через командную строку.

Таблица 4.1 – Свойства класса ChangeableParameters

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип данных | Описание |
| PlateDiameter | double | Возвращает и задает значение параметра тарелки |
| StakeDiameter | double | Возвращает и устанавливает значение диаметра кола |
| StakeHeight | double | Возвращает и устанавливает значение высоту кола |

Таблица 4.2 – Используемые метода класса Builder

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых  данных | Описание |
| BuildJuicer | object | void | Строит модель соковыжималки |
| TextBoxValidation | - | void | Подсвечивает поля нужным цветом |

Таблица 4.3 – Основные методы интерфейса DocumentManager

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых  данных | Описание |
| MdiActiveDocument() | - | Document | Метод для создания и получения документа чертежа |
| MdiActiveDocument() | - | Editor | Метод для получения редактора текущего чертежа |

Таблица 4.4 – Основные методы интерфейса TransactionManager

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых  данных | Описание |
| StartManager() | - | Transaction | Метод, реализующий работу с примитивами |
| Transaction.Commit() | - | Editor | Метод для завершения работы с примитивами |

Таблица 4.5 – Основные методы класса BlockTableRecord

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых  данных | Описание |
| AppendEntity | object | void | Метод, реализующий работу с примитивами |

Таблица 4.6 – Основные методы класса BlockTableRecord

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Входные параметры | Тип возвращаемых  данных | Описание |
| CreateWedge | Double, double | void | Метод для создания объемного объекта по заданной длине, ширине и высоте |
| Transaction.Commit | Int, double, double | void | Метод, выполняющий выдавливание указанной области region, на высоту height при заданном наклоне angle |

* 1. Макеты пользовательского интерфейса

Пример макета пользовательского интерфейса представлен на рисунке 4.9.




Рисунок 4.9 — Пользовательский интерфейс

Валидация некорректных данных представлена на рисунке 4.10.




Рисунок 4.10 — Интерфейс с неправильно введенными значениями параметров

# Список используемых источников

1. Обучающая статья “Autodesk Inventor. Построение зубчатой передачи”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный (дата обращения 09.10.23), https://www.pointcad.ru/novosti/autodesk-inventor.-postroenie-zubchatoj-peredachi
2. Официальный сайт САПР Autodesk Fusion 360. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный (дата обращения 09.10.23), https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview?term=1&tab=subscription
3. Официальный сайт САПР Kompas-3D. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный (дата обращения 09.10.23), <https://kompas.ru/kompas-3d/about/>
4. Энциклопедия “Академик”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный (дата обращения 09.10.23), <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1200290>
5. Руководство “What is Class Diagram”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: свободный (дата обращения 09.10.23), https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-class-diagram/
6. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования. Изд: Символ-Плюс, 2011, с.192 (3-е издание)
7. Язык UML. Руководство пользователя. Изд: ДМК Пресс, 2015, с.496 Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления, Томск 2021 г., 52 с.
8. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно- ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку. Изд: Вильямс, 2013, с.739 (3-е издание)